**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**ТОПЛИВА НЕФТЯНЫЕ ЖИДКИЕ**

**Ограничительный перечень
и порядок назначения**

**ГОСТ 26432-85**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ, 1996**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТОПЛИВА НЕФТЯНЫЕЖИДКИЕ****Ограничительный перечень и порядокназначения**Petroleum liquid fuels.Limited list and order of application | **ГОСТ26432-85** |

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1984 г. № 116 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Настоящий стандарт устанавливает ограничительный перечень и порядок назначения жидких нефтяных топлив, допускаемых к применению в технике для народного хозяйства.

На основании настоящего стандарта допускается министерствам (ведомствам) - разработчикам техники разрабатывать отраслевые стандарты, устанавливающие ограничительные перечни нефтяных топлив и порядок их назначения в изготовляемую технику.

Область применения топлив приведена в приложении 1.

Перечень нефтяных топлив, не допускаемых к назначению во вновь разрабатываемую или модернизируемую технику, приведен в приложении 2.

Стандарт не распространяется на топлива для двигателей военной техники и топлива, предназначенные для экспорта.

**1. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОПЛИВ**

1.1. Ограничительный перечень топлив, назначаемых во вновь разрабатываемую и модернизируемую технику, в том числе силовые установки, приведен в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование топлива | Нормативно-техническая документация, по которой изготовляют топливо | Условное обозначение видов техники |
| --- | --- | --- |
| **1. БЕНЗИНЫ** |
| 1.1. Бензины авиационные |  |  |
| 1.1.1. Бензин авиационный Б-91/115 | ГОСТ 1012-72 | 1 |
| 1.2. Бензины автомобильные |  |  |
| 1.2.1. Бензин автомобильный А-76 | ГОСТ 2084-77 | 2, 3, 8, 9 |
| 1.2.2. Бензин автомобильный АИ-93 | ГОСТ 2084-77 | 2 |
| 1.2.3. Бензин автомобильный Л-72 | ГОСТ 2084-77 | 9 |
| **2. ГАЗОТУРБИННЫЕ ТОПЛИВА** |
| 2.1. Топливо для авиационных газотурбинных двигателей |  |  |
| 2.1.1. Топлива для реактивных двигателей\*: | ГОСТ 10227-86 |  |
| ТС-1 |  | 1 |
| РТ |  | 1 |
| 2.2. Топливо для транспортных и стационарных энергетических установок |  |  |
| 2.2.1. Топливо нефтяное для газотурбинных установок ТГ | ГОСТ 10433-75 | 5, 6, 8 |
| **3. ДИЗЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВА** |
| 3.1. Топлива для быстроходных дизелей |  |  |
| 3.1.1. Топлива дизельные марок\* З-0,5; Л-0,5; А-0,4 | ГОСТ 305-82 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3.2. Топлива для среднеоборотных и малооборотных дизелей |  |  |
| 3.2.1. Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марок\* ДТ, ДМ | ГОСТ 1667-68 | 4, 5, 6 |
| **4. МАЗУТЫ** |
| 4.1. Мазут марок\* М 40, М 100 | ГОСТ 10585-75 | 5, 6, 8 |
| 4.2. Топливо нефтяное для мартеновских печей марок\* МП, МП-1, МПВА | ГОСТ 14298-79 | 7 |
| **5. БЫТОВЫЕ ТОПЛИВА** |
| 5.1. Топливо печное бытовое ТПБ | НТД | 10 |
| 5.2. Керосин осветительный |  | 10 |

Примечания: 1. Для топлив отмеченных знаком\*, отработку двигателей проводят на всех марках данного топлива.

2. Нормативно-техническая документация, ссылки на которую даны в табл. 1, приведена в приложении 3.

1.2. Условные обозначения видов техники приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Вид техники | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Авиационная техника | 1 |
| Автотранспортная техника | 2 |
| Тракторы и сельскохозяйственные машины | 3 |
| Изделия дизелестроения | 4 |
| Судовая техника | 5 |
| Энергетические установки стационарного и передвижного типа | 6 |
| Металлургическое оборудование | 7 |
| Установки народнохозяйственного назначения | 8 |
| Моторы малых форм (лодочные, мотоциклетные и т.д.) | 9 |
| Установки бытового назначения | 10 |

**2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ТОПЛИВ**

2.1. Разработчики техники совместно с ее заказчиками по согласованию с головными организациями по химмотологии выбирают и назначают топлива из ограничительного перечня настоящего стандарта или из ограничительных перечней на нефтяные топлива, установленных отраслевыми стандартами, разработанными на основе настоящего стандарта.

2.2. Допускается применение вновь разрабатываемых нефтяных топлив, не включенных в ограничительный перечень настоящего стандарта, но разрешенных к применению Государственной междуведомственной комиссией по испытанию топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстандарте, до внесения изменения.

2.3. Основные и дублирующие марки топлив назначают из числа марок, предусмотренных ограничительным перечнем или разрешенных к применению в соответствии с п. 2.2, на стадии разработки и согласования химмотологических карт по ГОСТ 25549-90.

2.4. Применение топлив на серийной технике, находящейся в эксплуатации, определяют по согласованию с головными организациями по химмотологии при пересмотре нормативно-технической документации на образцы техники.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное*

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЖИДКИХ ТОПЛИВ**

| Марка топлива | Область применения |
| --- | --- |
| 1.1.1. Б-91/115 | Авиационные поршневые двигатели |
| 1.2.1. А-76 | Легковые и грузовые автомобили среднего форсирования; мотоциклы и лодочные моторы с высокофорсированными двигателями |
| 1.2.2. АИ-93 | Легковые автомобили с высокофорсированными двигателями |
| 1.2.3. А-72 | Микро- и малолитражные карбюраторные двигатели |
| 2.1.1. ТС-1, ТР | Реактивные авиационные двигатели |
| 2.2.1. ТГ | Стационарные газотурбинные и парогазовые энергетические установки, газотурбинные транспортные установки, а также вспомогательные дизели |
| 3.1.1. Л-0,5; З-0,5; А-0,4 | Быстроходные дизели и газотурбинные двигатели наземной и судовой техники |
| 3.2.1. ДТ, ДМ | Среднеоборотные и малооборотные дизельные двигатели |
| 4.1. М 40, М 100 | Транспортные и стационарные котельные, технологические установки и тихоходные судовые дизельные двигатели |
| 4.2. МП, МП-1, МПВА | Мартеновские печи |
| 5.1. ТПБ | Снабжение населения и обеспечение коммунально-бытовых нужд |
| 5.2. Керосин осветительный | Снабжение населения и обеспечение коммунально-бытовых нужд |

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное*

**ПЕРЕЧЕНЬ НЕФТЯНЫХ ЖИДКИХ ТОПЛИВ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ВО ВНОВЬ РАЗРАБАТЫВАЕМУЮ ИЛИ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ ТЕХНИКУ**

Марки топлив, приведенные в настоящем перечне, не допускается назначать в технику, разрабатываемую или модернизируемую с 01.01.86.

| Группа топлив | Марка |
| --- | --- |
| Бензины | АИ-98; Б-95/130; Б-70 |
| Топливо для авиационных газотурбинных двигателей | Т-1 |